ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: 
Zadanie 1) 	Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Mikołowskiej 130.
Zadanie 2)	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i Mażewskiego.

Przekazuję Państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
  
Pytanie 1
1. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że:
Dla Zadania nr 1: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, każda z nich obejmująca swym zakresem budowę lub przebudowę kanalizacji o wartości tego zakresu co najmniej 50.000 zł brutto
Dla Zadania nr 2: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, każda z nich obejmująca swym zakresem budowę lub przebudowę kanalizacji o wartości tego zakresu co najmniej 100.000 zł brutto.
Czy Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca chcący złożyć ofertę na oba zadania, przedłoży dokumenty potwierdzające wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 2 robót budowlanych, każda z nich obejmująca swym zakresem budowę lub przebudowę kanalizacji o wartości tego zakresu co najmniej 100.000 zł brutto?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca chcący złożyć ofertę na oba zadania, przedłoży dokumenty potwierdzające wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 2 robót budowlanych, każda z nich obejmująca swym zakresem budowę lub przebudowę kanalizacji o wartości tego zakresu co najmniej 100.000 zł brutto.
Pytanie 2
Zadanie nr 1. W jaki sposób Projektant przewiduje zabezpieczenie przewodu tłocznego na odcinku od SR w kierunki T1 przed zamarzaniem, gdyż strefa przemarzania w naszym rejonie wynosi 1m?

Odpowiedź:
Zabezpieczenie przewodu układanego w strefie przemarzania tj. powyżej głębokości przykrycia 1,0 m należy przewidzieć za pomocą obsypania rur keramzytem. Warstwę keramzytu należy wykonać po ułożeniu rury kanalizacyjnej na wyrównanym podłożu z gruntu rodzimego (w przypadku rur PE-RC) lub na zagęszczonej podsypce piaskowej. Należy obsypać rurę z boku i nad do poziomu spodu warstw konstrukcji nawierzchni lub terenu zielonego. Warstwę keramzytu od góry zaleca się zabezpieczyć przeciwwilgociowo folią PE wychodzącą ok. 20-30 cm poza szerokość wypełnienia 
z keramzytu.
Zaleca się użycie keramzytu budowlanego lub izolacyjnego  charakteryzującymi się następującymi właściwościami:
• frakcja kruszywa 10-20 mm,
• gęstość nasypowa 290 kg/m3  15%,
• wytrzymałość na miażdżenie  0,75 MPa.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 7 sierpnia 2018 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się 7 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali 257.