Rybnik, dnia 10 stycznia 2019 r.

D-II.271.3.2019
Dokument : 2019-4590

OPIS  DO  PRZEDMIARU  ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym

ZAMAWIAJĄCY: 	Miasto Rybnik 
	ul. Bolesława Chrobrego 2
	44-200 Rybnik

Kategorie robót budowlanych:
45233140-2 - 	Roboty drogowe
1.	
PREAMBUŁA  
Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Zamawiającego.
Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST).
Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte zamówieniem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w ST. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne                                  do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną                        i obowiązującymi przepisami.

2.	ILOŚCI 
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Zamówienia i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla sporządzenia Ofert.
Istnieje możliwość zmiany ilości robót pomiędzy pozycjami przy czym wartość ogólna umowy nie może zostać podwyższona.
Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących Zamówienia, roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości, zaś wszystkie roboty potrzebne do wykonania tych robót nie wymienione szczegółowo w przedmiarze uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji.

3.	JEDNOSTKI MIARY 
Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w niniejszej SIWZ. W dokumentacji wolno stosować tylko jednostki dotyczące obmiarów, wyceny, itp. Jednostki nie użyte w dokumentacji należy również podawać w systemie SI.
Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:
•	m 	metr
•	m2 	metr kwadratowy
•	m3 	metr sześcienny
•	cm 	centymetr
•	mm	milimetr
•	szt. 	sztuka
•	kpl.	komplet
•	d	średnica

4.	WYCENA
Zamówienie będzie obejmowało całość robót, jak określono w SIWZ i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane                       w wycenionym Przedmiarze Robót.
Ceny i Ceny Jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone                       na wszystkie Ceny Jednostkowe.
Ceny Jednostkowe i ceny oferowane powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.
Ceny Jednostkowe powinny zawierać wszystkie podatki, opłaty i importowane oraz inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie.
Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Stawki i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.
Wartości wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w SIWZ.

5.	OBMIAR

Jednostką obmiarową jest:
•	metr (m) rozbiórki/ułożenie krawężników, obrzeży
•	metr kwadratowy (m2) rozbiórki/odbudowy nawierzchni

6.	PŁATNOŚCI

Koszty ogólne
Płatność zgodnie z opisem w Przedmiarze Robót i opisem zawartym w SIWZ.

Przekładka nawierzchni
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. 

Cena jednostkowa ułożenie nawierzchni z nowych drogowych bloczków betonowych obejmuje:
•	rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
•	korytowanie na głębokość 5 cm,
•	wykonanie warstwy wyrównawczej w miejscach zaniżeń celem doprowadzenia zdeformowanej nawierzchni do odpowiedniej niwelety, 
•	profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
•	zakup nawierzchniowych elementów betonowych,
•	ułożenie nawierzchni z drogowych bloczków betonowych na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i wypełnienie spoin piaskiem,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację włazów studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
•	przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa przekładki nawierzchni z materiałem wierzchnim z odzysku obejmuje:
•	rozbiórkę istniejącej nawierzchni z odpowiednim paletowaniem i przechowaniem elementów betonowych celem ich ponownego wykorzystania,
•	korytowanie na głębokość 5 cm,
•	wykonanie warstwy wyrównawczej w miejscach zaniżeń celem doprowadzenia zdeformowanej nawierzchni do odpowiedniej niwelety, 
•	profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
•	ułożenie nawierzchni z uprzednio rozebranych elementów betonowych na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i wypełnienie spoin piaskiem,
•	należy uwzględnić zakup nawierzchniowych elementów betonowych w ilości 10% powierzchni przewidzianej do przebrukowania z uwagi na straty materiałowe eksploatowanych dotąd dróg,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację włazów studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
•	przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa ułożenia krawężników obejmuje:
•	demontaż krawężników, 
•	wykonanie rowków pod krawężniki,
•	wykonanie ławy betonowej z oporem,
•	zakup krawężników betonowych,
•	ustawienie nowych krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się                            do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację włazów studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
•	przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa ułożenia obrzeży obejmuje:
•	demontaż obrzeży
•	wykonanie rowków pod obrzeża, 
•	wykonanie ławy betonowej z oporem,
•	zakup obrzeży betonowych,
•	ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację włazów studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
•	przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

 

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	Jednostka	Przedmiar	Cena jednostkowa	Wartość	
1	Nawierzchnia z nowych drogowych bloczków betonowych	m2	525,00			
2	Przekładka nawierzchni - materiał z odzysku 	m2	600,00	  	 	
3	Krawężnik 	m	360,00	 	 	
4	Obrzeże 	m	150,00	 	 	
 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	 	
 Podatek VAT 23% 	 	
 Ogółem wartość kosztorysowa robót