D-II.271.7.2019
Dokument : 2019-28529

PRZEDMIAR  ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika

ZAMAWIAJĄCY: 	Miasto Rybnik reprezentowane przez Prezydenta Miasta
	ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Kategorie robót budowlanych
Roboty w zakresie nawierzchni dróg			kod: 45233220-7
Roboty w zakresie naprawy dróg 			kod: 45233142-6 
Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych		kod: 45233260-9

PREAMBUŁA  
Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Zamawiającego.
Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST).
Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte zamówieniem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w ST. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami.

ILOŚCI 
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Zamówienia i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla sporządzenia Ofert.
Istnieje możliwość zmiany ilości robót pomiędzy pozycjami przy czym wartość ogólna umowy nie może zostać podwyższona.
Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących Zamówienia, roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości, zaś wszystkie roboty potrzebne do wykonania tych robót nie wymienione szczegółowo w przedmiarze uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji.

JEDNOSTKI MIARY 
Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w niniejszej SIWZ. W dokumentacji wolno stosować tylko jednostki dotyczące obmiarów, wyceny, itp. Jednostki nie użyte w dokumentacji należy również podawać w systemie SI.
Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:
•	m 	metr,
•	m2 	metr kwadratowy,
•	m3 	metr sześcienny,
•	cm 	centymetr,
•	mm	milimetr,
•	szt. 	sztuka,
•	kpl.	komplet,
•	d	średnica.

WYCENA
Zamówienie będzie obejmowało całość robót, jak określono w SIWZ i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane 
w wycenionym Przedmiarze Robót.
Ceny i Ceny Jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe.
Ceny Jednostkowe i ceny oferowane powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.
Ceny Jednostkowe powinny zawierać wszystkie podatki, opłaty i importowane oraz inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie.
Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.
Stawki i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.
Wartości wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w SIWZ.

OBMIAR
Roboty przygotowawcze – rozbiórka krawężników, obrzeży, ścieków, nawierzchni chodników, poręczy ochronnych
Jednostką obmiarową jest:
•	metr (m) rozbiórki/odbudowy krawężników, obrzeży, ścieków, poręczy, 
•	metr kwadratowy (m2) rozbiórki/odbudowy, nawierzchni chodników, schodów, zjazdów.

PŁATNOŚCI
Koszty ogólne
Płatność zgodnie z opisem w Przedmiarze Robót i opisem zawartym w ST.
Wymiana nawierzchni chodników
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. 

Cena jednostkowa wymiany nawierzchni chodników obejmuje:
•	rozbiórkę istniejącej nawierzchni (wraz z podbudową),
•	zabezpieczenie drzew,
•	wykonanie robót ziemnych,
•	wykonanie podbudowy gr. 10 cm, 
•	ułożenie nawierzchni z kształtki bezfazowej gr. 6 cm (50% kolor – czerwona lub czarna) na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnienie spoin, we wskazanych miejscach dopuszcza się zabudowanie kształtki fazowanej,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa, przebudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację/przebudowę włazów, studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Cena jednostkowa wymiany nawierzchni zjazdów obejmuje:
•	rozbiórkę istniejącej nawierzchni (wraz z podbudową),
•	zabezpieczenie drzew,
•	wykonanie robót ziemnych,
•	wykonanie podbudowy gr. 30 cm, 
•	ułożenie nawierzchni z kształtki bezfazowej gr. 8 cm (50% kolor – czerwona lub czarna) na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnienie spoin,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa, przebudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację/przebudowę włazów, studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Cena jednostkowa wymiany krawężników obejmuje:
•	demontaż krawężników,
•	zabezpieczenie drzew,
•	wykonanie rowków,
•	wykonanie ławy fundamentowej C20/25 z oporem,
•	ustawienie krawężników, wypełnienie spoin,
•	wyrównanie i uzupełnienie asfaltem szczeliny przy krawężniku,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa, przebudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację/przebudowę włazów, studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Cena jednostkowa wymiany obrzeży 6x20 cm obejmuje:
•	demontaż obrzeży,
•	zabezpieczenie drzew,
•	wykonanie podłoża, ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa, przebudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację/przebudowę włazów, studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Cena jednostkowa wymiany obrzeży 8x30 cm obejmuje:
•	demontaż obrzeży,
•	zabezpieczenie drzew,
•	wykonanie rowka, ułożenie ławy betonowej C20/25 z oporem, ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin,
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa, przebudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację/przebudowę włazów, studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Cena jednostkowa zabudowy balustrady typowej dla osób niepełnosprawnych obejmuje:
•	zabezpieczenie drzew,
•	wykonanie rowka pod słupki, ułożenie ławy betonowej C20/25 lub zabudowa balustrady do podłoża,
•	montaż zgodnie z instrukcją producenta balustrady ze stali nierdzewnej typowej dla osób niepełnosprawnych wys. 1,1m z dwoma dodatkowymi poręczami umieszczonymi na wysokości 0,75m i 0,9m od płaszczyzny ruchu, z uwzględnieniem przedłużenia na początku i na końcu biegu o 0,3m, zapewniające ich bezpieczne korzystanie, 
•	prace pomiarowe,
•	oznakowanie robót,
•	wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania,
•	odbudowa, przebudowa uszkodzonych urządzeń (kratki ściekowe itp.),
•	regulację/przebudowę włazów, studni, zaworów itp.,
•	uporządkowanie terenu,
•	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,
•	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

OBLICZENIE I ZESTAWIENIE ILOŚCI ROBÓT DO WYKONANIA

Lp.	Opis	Jm	 Obmiar 	 Cena jednostkowa 	 Wartość 	
1	Chodnik	m2	3.920	 	 	
2	Zjazd	m2	420	 	 	
3	Krawężnik	m	2.500	 	 	
4	Obrzeże 6x20 cm	m	2.100	 	 	
5	Obrzeże 8x30 cm	m	100	 	 	
6	Balustrada	m	20			
 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	 	
 Podatek VAT 23% 	 	
 Ogółem wartość kosztorysowa robót