Inf.271.12.2020
Dokument : 2020-31691
Opis Przedmiotu Zamówienia
I.	Nazwa zadania: 
Dostawa serwera 
Kod CPV: Nazwa: Serwery; kod: 48820000-2
II.	Dane zamawiającego:
Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
NIP: 642-001-07-58.
Osoba do kontaktu:
Przemysław Szulc, Piotr Górka
Wydział Informatyki, tel. (32) 43 92 388
e-mail: informatyka@um.rybnik.pl 
III.	Termin realizacji zamówienia:
14 dni od daty zawarcia umowy.
IV.	Przedmiot zamówienia: 
Serwer Dell PowerEdge R740 - 1 szt.
Parametry minimalne:
Lp.	Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)	
1	Przeznaczenie	Serwer będzie pełnił funkcję hypervisora ESXi, wchodzącego w skład posiadanego klastra VMware. Z uwagi na powyższe oferowany serwer musi znajdować się na liście kompatybilności dostępnej na stronie VMware https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php 	
2	Obudowa i zasilacze	•	RACK,
•	nie więcej niż 2U,
•	8 wnęk na dyski 3,5’’,
•	przedni panel LCD wyświetlający informacje o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilania oraz temperatury,
•	zatrzask górnej pokrywy,
•	ramka panelu przedniego zamykana na klucz służąca do ochrony dysków twardych przed nieautoryzowanym dostępem,
•	6 redundantnych wentylatorów zainstalowanych wewnątrz obudowy z możliwością ich wyjęcia bez użycia narzędzi,
•	Możliwość obsadzenia 8 kart rozszerzeń,
•	2 zasilacze 750W (Hot-Plug, redundantne). Wyjmowane bez użycia narzędzi przy działającym serwerze,
•	Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i modułem zarządzającym pracą serwera,
•	Porty na przednim panelu: 2x USB, 1x VGA,
•	Porty na tylnym panelu: 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x RS-232, dedykowany port serwisowy RJ-45,
•	Szyny ruchome z wysięgnikiem na kable do montażu w standardowej szafie RACK umożliwiające wysuwanie całego serwera i zdjęcie górnej pokrywy.	
3	Płyta główna	•	Zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym w sposób trwały (niedopuszczalne jest użycie naklejek, etykiet, zawieszek i innych, które można urwać, zdrapać czy odkleić),
•	2 fizyczne gniazda procesorów,
•	24 gniazda modułów DIMM DDR4 z obsługą RDIMM/LRDIMM do min. 3 TB. Min. 6 gniazd musi pozostać wolna do późniejszej samodzielnej rozbudowy,
•	6 gniazd PCI Express Gen 3 o prędkości x8,
•	2 gniazda PCI Express Gen 3 o prędkości x16,
•	Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module 2.0,
•	2 gniazda kart microSDHC/SDXC. Dopuszczalne jest użycie dedykowanej karty rozszerzeń zawierającej te gniazda, pod warunkiem, że można poprzez nią uruchomić system z kart,
•	Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania,
•	Możliwość przejścia BIOSu do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła.	
4	Procesory	Zamawiający wymaga procesorów firmy Intel z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności z posiadanym klastrem VMware.

Serwer musi być wyposażony w dwa 64 bitowe procesory Intel Xeon Gold 6240 dedykowane do pracy w serwerach. Każdy z dwóch procesorów musi posiadać system chłodzenia zdolny do zapewnienia stabilnej pracy przy temperaturze otoczenia na poziomie 25 stopni Celsjusza oraz spełniać poniższe wymagania:
•	18 fizycznych rdzeni,
•	36 wątków,
•	częstotliwość bazowa 2.6 GHz,
•	obsługa technologii turbo automatycznie zwiększającej częstotliwość pracy procesora,
•	24 MB Cache,
•	Data wprowadzenia oferowanego procesora na rynek: 2019 rok,
•	osiągający wynik co najmniej 225 pkt. w teście SPEC CPU2017 Integer Rate Result (SPECrate2017_int_base), 
dla serwera:
o	tego samego producenta co oferowany serwer,
o	wyposażonego w 2 takie same jak oferowane procesory i zgodne z powyższymi wymaganiami
według wyników opublikowanych na stronie https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html	
5	Pamięć RAM	576GB (DDR4 RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank, ECC)	
6	Kontroler RAID	Sprzętowy RAID 0/1/5/10/50, 12Gb/s	
7	Dyski twarde i napędy optyczne	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, SED, NVME.
Serwer musi być wyposażony w:
•	2 dyski 3.5” Hot-Plug: 1 TB, 7200 RPM, SATA, 6Gbps, 512n. Dyski skonfigurowane w RAID1,
•	2 karty microSDHC/SDXC 64GB z możliwością zainstalowania na nich hypervisora VMware oraz ustawienia zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy kartami z poziomu BIOS serwera (RAID 1 lub jego odpowiednik). Rozwiązanie nie może zmniejszać ilości wnęk na dyski twarde,
•	wewnętrzną nagrywarkę DVD+/-RW, SATA.	
8	Karty sieciowe	•	2 wbudowane interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT i złączem RJ-45. Porty nie mogą zajmować żadnego z 8 slotów PCI Express.
•	2 wbudowane interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączem w standardzie SFP+. Porty nie mogą zajmować slotu PCI Express.
•	2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT i złączem RJ-45 na dodatkowej karcie w slocie PCI Express	
9	Zdalne zarządzanie	Oferowany serwer musi być wyposażony w wbudowany w płytę główną  moduł zarządzania i monitorowania pracy serwera oraz dedykowany do tego celu port Ethernet RJ-45. Zarządzanie musi być niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego i umożliwiać:
•	zdalny dostęp do graficznego interfejsu przez przeglądarkę internetową,
•	zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera),
•	szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
•	możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
•	wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury i ekranu,
•	wsparcie dla IPv6,
•	wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish,
•	możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
•	możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez serwer,
•	integracja z Active Directory,
•	możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
•	wsparcie dla dynamic DNS,
•	wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
•	możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera,
•	możliwość zarządzania do 50 serwerów bezpośrednio z konsoli zarządzającej pojedynczego serwera.
•	Możliwość zarządzania z oprogramowania Dell OpenManage Enterprise
Zamawiający posiada wdrożony system do centralnego zarządzania serwerami Dell OpenManage Enterprise, dlatego wymaga aby oferowany serwer był w pełni zgodny z posiadanym oprogramowaniem. Na potwierdzenie Wykonawca na etapie dostawy sprzętu zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie producenta oprogramowania OpenManage Enterprise tj. firmy Dell o pełnej zgodności oferowanego serwera z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem. Przedłożenie tego dokumentu będzie podstawą odbioru dostawy i podpisania protokołu odbioru sprzętu.	
10	Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001 oraz posiadać deklarację CE.	
11	Gwarancja	Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji:
•	7 lat gwarancji producenta na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu,
•	gwarantowany przez producenta czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii,
•	w przypadku awarii dysk twardy zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk,
•	dostępność części zapasowych do czasu zakończenia okresu gwarancji,
•	brak plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza,
•	udzielona gwarancja nie będzie ograniczała rozbudowy lub rekonfiguracji serwera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta,
•	możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy,
•	możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, 
•	telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji,
•	możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,
•	możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera,
•	możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu stosowny dokument potwierdzający udzielenie przez producenta wyżej wymienionych warunków gwarancji. Przedłożenie tego dokumentu będzie podstawą odbioru dostawy i podpisania protokołu odbioru sprzętu.	
12	Inne	Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu przedłoży dokument Producenta potwierdzający, iż dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Z dokumentu ma wynikać, iż wszystkie komponenty i podzespoły komputera pochodzą od jednego producenta lub są przez niego certyfikowane. Przedłożenie tego dokumentu będzie podstawą odbioru dostawy i podpisania protokołu odbioru sprzętu.
Serwer ma być sprzętowo skonfigurowany, gotowy do działania i instalacji w szafie RACK. Na wyposażeniu wymagane są 2 kable zasilające z wtyczkami C13 do C14, 10 amperów o długości 2 metrów.	
Wymagania techniczne:
Ze względu na jednolitą platformę sprzętową serwerów Dell oraz jednolite oprogramowanie do zarządzania tymi serwerami (Dell OpenManage), Zamawiający wymaga dostarczenia serwera firmy Dell wg powyższej konfiguracji lub innego zgodnego z systemem zarządzania Dell OpenManage w pełnym zakresie funkcjonalności.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a)	dostawy sprzętu fabrycznie nowego,
b)	dostawy, zamontowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, na własny koszt, (Wykonawca przekazuje Zamawiającemu urządzenie gotowe do pracy),
c)	zapewnienia wykonywania działań gwarancyjnych i serwisowych w ramach wynagrodzenia łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp. w siedzibie Zamawiającego a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, podstawienia urządzenia zastępczego o takich samych parametrach co urządzenie naprawiane. W przypadku transportu urządzeń, Wykonawca zapewni opakowanie – Zamawiający nie przechowuje kartonów po sprzęcie.

 Termin składania ofert:
30 marca 2020 r.
V.	Składanie ofert.
Oferta ma zostać złożona w formie elektronicznej (zeskanowany dokument), podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę, na adres informatyka@um.rybnik.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta, zaadresowana na Wydział Informatyki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
VI.	Informacje o formalnościach: 
1)	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
2)	Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3)	Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.
VII.	Kryteria oceny ofert:
100% cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
VIII.	Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
•	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200);
•	inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Pani Iwona Kowalska-Nawrocka, kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl, tel.: 32 43 92 203*;
•	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;
•	Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
•	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
•	Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
•	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•	posiada Pani/Pan:
−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•	nie przysługuje Pani/Panu:
−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
IX.	Załączniki:
Załącznik nr 1 - wzór umowy