ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ - roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie:
W SIWZ podają Państwo iż wykładzinę PCV homogeniczną należy układać na kleju dyspersyjnym (prądoprzewodzącym). Bardzo proszę o podanie oporności skrośnej jaką ma się cechować wykładzina. Czy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy wykonania i przedstawienia protokołów pomiaru uziemienia posadzki?

Odpowiedź :
Po dodatkowej analizie charakteru pomieszczeń objętych planowaną wymianą wykładziny PCV, stwierdzono, że nie są to pomieszczenia wymagające rozpraszania lub przewodzenia ładunków elektrycznych (do posadzki). Tym samym prosimy uznać za nieaktualne wszelkie zapisy dokumentacji przetargowej, w tym: SIWZ, STWiOR oraz przedmiaru robót   odnoszące się do wymogu prądoprzewodzenia posadzki PCV. W ślad za wyjaśnieniem jw. informujemy, że:
-Zamawiający nie będzie oczekiwał od Wykonawcy wykonania i przedstawienia protokołów pomiaru uziemienia posadzki, ani też nie stawia wymogów odnośnie oporności skrośnej wykładziny PCV,
- przy wycenie pozycji 1.13 przedmiaru (gruntowanie), nie jest wymagane przyjęcie środka gruntującego (specjalnego) zapewniającego wytworzenie warstwy prądoprzewodzącej,
- przy wycenie pozycji 1.14 przedmiaru (układanie posadzki rulonowej PCV) , nie jest wymagane przyjęcie (specjalnego) kleju prądoprzewodzącego.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień i modyfikacji SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 9 marca 2018 r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert odbędzie się 9 marca 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.