Załącznik 6

Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

W ramach realizacji projektu - *“Łączymy z energią“ -* montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, przyznany Grant może zostać wykorzystany jedynie do sfinansowania kosztów kwalifikowanych:

**Koszty kwalifikowane obejmują:**Montaż instalacji fotowoltaicznej w zakresie:

1. dostawy modułów fotowoltaicznych;
2. dostawy falownika fotowoltaicznego;
3. dostawy konstrukcji wsporczej;
4. dostawy okablowania i zabezpieczeń;
5. dostawy elementów zabezpieczających trasy kablowe i przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku;
6. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z falownika;
7. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6;
8. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej;
10. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych;
11. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zgłoszenia do OSD;
12. wykonanie testów i pomiarów instalacji;
13. wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej.

Montaż instalacji powietrznej pompy ciepła w zakresie:

1. dostawy powietrznej pompy ciepła;
2. dostawy przewodów rurowych;
3. dostawy pomp obiegowych;
4. dostawy kanałów wentylacyjnych do wykonania dolnego źródła ciepła;
5. dostawy elementów zabezpieczających przewody rurowe, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji;
6. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z instalacji;
7. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6;
8. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi instalacji powietrznej pompy ciepła;
9. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
10. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych;
11. wykonanie testów i pomiarów instalacji.

Montaż kotła na pelet w zakresie:

1. dostawy kotła;
2. dostawa zasobnika CWU lub buforowego (jeżeli dotyczy)
3. dostawy przewodów rurowych;
4. dostawy pomp obiegowych;
5. dostawy zasobnika na pelet;
6. dostawy elementów zabezpieczających przewody rurowe, przepusty przez elementy konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do istniejącego przewodu kominowego;
7. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych z instalacji;
8. prac instalacyjnych obejmujących montaż i konfigurację urządzeń wymienionych w punktach 1-6;
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi kotła;
10. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
11. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych;
12. wykonanie testów i pomiarów instalacji.

**Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na mikroinstalację OZE.**

**Koszty niekwalifikowane obejmują** wszelkie koszty obejmujące działania niewymienione w zakresie kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT od kosztów kwalifikowanych.