ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle w systemie „projektuj i buduj”

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1: 
W zakresie zamówienia zamawiający wymaga aby budynek toalety wyposażyć w monitoring wizyjny. 
Prosimy o sprecyzowanie zakresu funkcjonalności monitoringu. Czy ma to być kamera wpięta 
w istniejący system ?
Jak maja być rejestrowane dane z monitoringu ? Jakiej wysokości ma być słup na którym ma być umieszczona kamera ?
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, że monitoring powinien objąć zewnętrzny obszar wokół toalety, 
w szczególności drzwi wejściowe.
Kamera ma być wpięta w istniejący system Rybnickich Służb Komunalnych, gdzie będą rejestrowane dane z monitoringu.
Wysokość słupa, na którym należy zamontować kamerę powinna wynosić 5 m.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14 maja 2018 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się 14 maja 2018 r. o godz. 11:00 
w sali 257.