Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont niecki basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich
Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
Pytanie: 
W przedmiarze w poz. 2.2.1 wykazano zakup i dostawa grzejników typu V 22/900/2,2 m w wersji ocynkowanej szt. 9. W dokumentacji technicznej są grzejniki typ 33/900/2,2 m. Jakie zastosować?
Odpowiedź : 
Zamawiający informuje, że w pozycji 2.2.1(P32) przedmiaru robót należy zastosować grzejniki V33/900 – 2,2 m w wersji ocynkowanej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie 
w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
20 lipca 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 20 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.